ЗАВДАННЯ
на контрольну роботу  кредитного модуля

“ТЕОРІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ-1. Основи теорії вимірювальних приладів”
Освітньо-кваліфікаційний рівень    Бакалавр

Напрям підготовки   6.051003      Приладобудування 

Спеціальність    7.051003.02 Прилади і системи точної механіки     
                            7.051003.03 Інформаційні технології в приладобудуванні      
                                                          (шифри та назви напрямів, спеціальностей)

   студента  групи П _ 41 -___________________________________________.

   	За допомогою інтегрованого пакету програм NUMERI виконати наступні задачі аналізу при вимірюванні сигналу

      x(t)=

вимірювальним приладом динамічні властивості якого визначаються
                                      а1* p+ а0
           W(p) = -------------------------------------
                           b3 * p3+  b2* p2+ b1* p+ b0

1. Розрахувати та вивести на принтер функціональну залежність енергії вимірювального сигналу від початку імпульсу до довільного моменту часу  t. Визначити активну  тривалість вимірювального сигналу (для 95% Е[∞]).

2. Визначити і вивести на принтер фазовий та амплітудний спектри вимірювального сигналу x(t).

3*. Розрахувати та вивести на принтер функціональну залежність енергії вимірювального сигналу від початку до довільної частоти ω. Визначити активну  ширину спектру вимірювального сигналу (для 95% Е[∞]).

4. Визначити перехідну функцію вимірювального приладу h(t) і вивести результати на принтер. Визначити час перехідного процесу (дли d=0.5% h[∞]).

5. Визначити імпульсну перехідну функцію  g(t) вимірювального приладу і вивести результати на принтер.

6. Визначити амплітудно-  та фазочастотну характеристики вимірювального приладу і вивести графічні результати розрахунку на принтер. По таблиці значень визначити частотний діапазон fверх (для відносної похибки вимірювання гармонійного сигналу 1%).

7. Визначити вихідний сигнал  y(t) при вимірюванні х(t).
Результати представити у вигляді  накладених ГРАФІКІВ. Визначити абсолютну та приведену відносну похибки вимірювання. Привести графічні залежності похибок.

8. Визначити автокорреляційну функцію сигналу х(t) та взаємнокорреляційну функцію для сигналів  x(t) і y(t).

9. За допомогою програм MathCad та MathLab визначити амплітудний спектр сигналу x(t). Дати пояснення по розбіжностям в числових значеннях. Обгрунтувати співвідношення екстремальних значень отриманих результатів в різних програмах.

Пояснювальна записка модульної контрольної роботи повинна включати наступні гафічні залежності a) x(t); б) E(t>/Е(∞); в) Sx(w) и
Wx(w); г) E(w)/E(∞); д) h(t) и g(t);е) АЧХ(w) и ФЧХ(w); ж)
y(t): з) d(t) и d(t)/ymax; и)AКФх и ВКФху.

Керівник модульної роботи                                                        Зайцев В.М.

Дата видачі завдання 06 червня 2017 г.